附件：

|  |
| --- |
| **金口河区2025年4季度环境监测项目清单** |
| 序号 | 检测类别 | 检测指标 | 点数 | 频次/年 | 控制单价 | 控制总价 | 完成时限 |
| 1 | 乡镇饮用水源地（地表水） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，COD、河流总氮除外）、表2的补充项目（5项），共28项 | 4 | 1 | 2600 | 10400 | 2025年11月底前 |
| 2 | 乡镇饮用水源地（地下水） | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中中37项常规指标（总α放射性和总β放射性指标为选测项目） | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 2025年11月底前 |
| 3 | 大渡河、金口河、野牛河、顺水河、小河交界断面水质监测 | 水温、pH、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、动植物油、化学需氧量、高猛酸盐指数和氨氮。 | 10 | 2 | 800 | 16000 | 2025年12月底前 |
| 4 | 大、小天池、鱼池水质监测 | 水温、pH、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总氮、总磷、粪大肠菌群、动植物油、化学需氧量、高猛酸盐指数、氨氮、叶绿素a、透明度。 | 3 | 2 | 800 | 4800 | 2025年12月底前 |